|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТБ 1383 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|
|  |  |  |
|
|
|
|
|

**Серия 1.041.1-3** «Сборные железобетонные многопустотные плиты перекрытий многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий» **выпуск 1** «Плиты длиной 5650 мм, армированные напрягаемой арматурой из стали классов Ат-IVС и Ат-V, из тяжелого и легкого бетонов»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем изделия, м3 | Масса, т |
| ПК 56.15-6 АтV-Б | 5650 | 1490 | 220 | 1,85 | 2,60 |
| ПК 56.15-6 АтV |
| ПК 56.15-6 АтV-1 |
| ПК 56.15-6 АтV-2Б |
| ПК 56.15-6 АтV-2 |
| ПК 56.15-8 АтV-Б |
| ПК 56.15-8 АтV |
| ПК 56.15-8 АтV-2Б |
| ПК 56.15-8 АтV-2 |
| ПК 56.15-10 АтV |
| ПК 56.15-10 АтV-2 |
| ПК 56.15-13 АтV |
| ПК 56.15-13 АтV-1 |
| ПК 56.15-13 АтV-2 |
| ПК 56.15-15 АтV |
| ПК 56.15-15 АтV-2 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| ТНПА | Серия |
| СТБ 1383 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем изделия, м3 | Масса, т |
| ПК 56.12-6 АтV-Б | 5650 | 1190 | 220 | 1,48 | 2,00 |
| ПК 56.12-6 АтV |
| ПК 56.12-6 АтV-1 |
| ПК 56.12-9 АтV |
| ПК 56.12-10 АтV |
| ПК 56.12-10 АтV -1 |
| ПК 56.12-14 АтV |

**Серия 1.041.1-3 выпуск 2** «Плиты длиной 6850 мм, армированные напрягаемой арматурой из стали классов Ат-IVС и Ат-V, из тяжелого и легкого бетонов»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем изделия, м3 | Масса, т |
| ПК 68.15-5 АтV | 6850 | 1490 | 220 | 2,25 | 3,2 |
| ПК 68.15-5 АтV-2 |
| ПК 68.15-9 АтV |
| ПК 68.15-9 АтV-2 |
| ПК 68.15-11 АтV |
| ПК 68.15-11 АтV -2 |
| ПК 68.15-13 АIIIв |
| ПК 68.15-13 АIIIв-2 |
| ПК 68.12-5 АтV | 1190 | 1,79 | 2,5 |
| ПК 68.12-5 АтV-1 |
| ПК 68.12-8 АтV |
| ПК 68.12-12 АтV |
| ПК 68.12-12 АтV-1 |

**Серия 1.041.1-3** **выпуск 3** «Плиты длиной 8650 мм, армированные напрягаемой арматурой из стали классов Ат-IVС и Ат-V, из тяжелого бетона»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем изделия, м3 | Масса, т |
| ПК 86.15-4 АтV | 8650 | 1490 | 220 | 2,84 | 4,0 |
| ПК 86.15-4 АтV-2 |
| ПК 86.15-7 АтV |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| ТНПА | Серия |
| СТБ 1383 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем изделия, м3 | Масса, т |
| ПК 86.15-7 АтV-2 | 8650 | 1490 | 220 | 2,84 | 4,0 |
| ПК 86.12-5 АтV | 1190 | 2,26 | 3,1 |
| ПК 86.12-5 АтV-1 |
| ПК 86.12-7 АтV |
| ПК 86.12-7 АтV-1 |

**Серия 1.041.1-3 выпуск 5** «Плиты длиной 2650 мм, армированные арматурой из стали класса А-III, из тяжелого и легкого бетонов»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем изделия, м3 | Масса, т |
| ПК 27.15-4 АIII | 2650 | 1490 | 220 | 0,87 | 1,2 |
| ПК 27.15-6 АIII |
| ПК 27.15-10 АIII |
| ПК 27.15-16 АIII |
| ПК 27.15-4 АIII-2 |
| ПК 27.15-6 АIII-2 |
| ПК 27.15-10 АIII-2 |
| ПК 27.15-16 АIII-2 |
| ПК 27.12-5 АIII | 1190 | 0,69 | 0,9 |
| ПК 27.12-8 АIII |
| ПК 27.12-12 АIII |
| ПК 27.12-6 АIII-1 |
| ПК 27.12-12 АIII-1 |

**Серия 1.041.1-3 выпуск 11** «Плиты длиной 5650 мм для зданий с колоннами сечением 300х300 мм, армированные напрягаемой арматурой из стали классов А-IIIв, Ат-IVс и Ат-V, из тяжелого и легкого бетонов»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем изделия, м3 | Масса, т |
| ПК 56.15-6 АтV-Б | 5650 | 1490 | 220 | 1,85 | 2,6 |
| ПК 56.15-6 АтV |
| ПК 56.15-6 АтV-1 |
| ПК 56.15-6 АтV-2Б |
| ПК 56.15-6 АтV-2 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| ТНПА | Серия |
| СТБ 1383 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем изделия, м3 | Масса, т |
| ПК 56.15-8 АтV | 5650 | 1490 | 220 | 1,85 | 2,6 |
| ПК 56.15-8 АтV-2 |
| ПК 56.15-10 АтV |
| ПК 56.15-10 АтV-1 |
| ПК 56.15-10 АтV-2 |
| ПК 56.12-6 АтV-Б | 1190 | 1,48 | 2,0 |
| ПК 56.12-6 АтV  |
| ПК 56.12-6 АтV-1 |
| ПК 56.12-9 АтV |
| ПК 56.12-10 АтV |
| ПК 56.12-10 АтV-1 |

**Серия 1.041.1-3 выпуск 12** «Плиты длиной 6850 мм для зданий с колоннами сечением 300х300 мм, армированные напрягаемой арматурой из стали классов А-IIIв, Ат-IVс и Ат-V, из тяжелого и легкого бетонов»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем изделия, м3 | Масса, т |
| ПК 68.15-4 АтV | 6850 | 1490 | 220 | 2,25 | 3,2 |
| ПК 68.15-4 АтV-2 |
| ПК 68.15-6 АтV |
| ПК 68.15-6 АтV-1 |
| ПК 68.15-6 АтV-2 |
| ПК 68.15-8 АтV |
| ПК 68.15-8 АтV-2 |
| ПК 68.15-10 АтV |
| ПК 68.15-10 АтV-1 |
| ПК 68.15-10 АтV-2 |
| ПК 68.12-6 АтV | 1190 | 1,79 | 2,5 |
| ПК 68.12-6 АтV-1 |
| ПК 68.12-8 АтV  |
| ПК 68.12-10 АтV |
| ПК 68.12-10 АтV-1 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| ТНПА | Серия |
| СТБ 1383 | **Серия 1.041.1-3 выпуск 13** «Плиты длиной 8650 мм для зданий с колоннами сечением 300х300 мм, армированные напрягаемой арматурой из стали классов А-IIIв, Ат-IVс и Ат-V, из тяжелого бетона»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем изделия, м3 | Масса, т |
| ПК 86.15-4 АтV | 8650 | 1490 | 220 | 2,84 | 4,0 |
| ПК 86.15-4 АтV-1 |
| ПК 86.15-4 АтV-2 |
| ПК 86.15-6 АтV |
| ПК 86.15-6 АтV-2 |
| ПК 86.15-8 АIIIв |
| ПК 86.15-8 АIIIв-1 |
| ПК 86.15-8 АIIIв-2 |
| ПК 86.12-4 АтV | 1190 | 2,26 | 3,1 |
| ПК 86.12-4 АтV-1 |
| ПК 86.12-6 АтV |
| ПК 86.12-6 АтV-1 |

**Серия 1.041.1-3 выпуск 14** «Плиты длиной 2650 мм для зданий с колоннами сечением 300х300 мм, армированные арматурой из стали класса А-III, из тяжелого и легкого бетонов»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем изделия, м3 | Масса, т |
| ПК 27.15-4 АIII | 2650 | 1490 | 220 | 0,87 | 1,2 |
| ПК 27.15-6 АIII |
| ПК 27.15-10 АIII |
| ПК 27.15-6 АIII -1 |
| ПК 27.15-10 АIII -1 |
| ПК 27.15-4 АIII -2 |
| ПК 27.15-6 АIII -2 |
| ПК 27.15-10 АIII -2 |
| ПК 27.12-6 АIII | 1190 | 0,69 | 0,9 |
| ПК 27.12-8 АIII |
| ПК 27.12-12 АIII |
| ПК 27.12-6 АIII -1 |
| ПК 27.12-12 АIII -1 |

 |