|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТБ 1383 | **Серия Б1.41.1-1.11** «Плиты перекрытий многопустотные для жилых зданий»  **выпуск 1** «Плиты шириной 1490 мм»  *Плиты перекрытий многопустотные предназначены для применения при строительстве жилых зданий конструктивной системы «Широкий шаг»*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем изделия, м3 | Масса, т | | ПСМ 64.15.22-7 S800 | 6360 | 1490 | 220 | 2,08 | 3,05 | | ПСМ 64.15.22-9 S800 | | ПСМ 64.15.22-11 S800 | | ПСМ 64.15.22-13 S800 | | ПСМ 64.15.22-7 S800-1 | 2,95 | | ПСМ 64.15.22-7 S800-2 | | ПСМ 64.15.22-9 S800-1 | | ПСМ 64.15.22-9 S800-2 | | ПСМ 64.15.22-9 S800-3 | | ПСМ 64.15.22-9 S800-4 | | ПСМ 64.15.22-9 S800-5 | | ПСМ 64.15.22-9 S800-6 | 2,98 | | ПСМ 64.15.22-9 S800-7 | 2,88 | | ПСМ 64.15.22-9 S800-8 | 2,83 | | ПСМ 64.15.22-9 S800-9 | | ПСМ 64.15.22-11 S800-1 | 2,95 | | ПСМ 64.15.22-11 S800-2 | | ПСМ 64.15.22-11 S800-3 | | ПСМ 64.15.22-11 S800-4 | | ПСМ 64.15.22-11 S800-5 | 2,98 | | ПСМ 64.15.22-11 S800-6 | 2,88 | | ПСМ 64.15.22-11 S800-7 | 2,83 | | ПСМ 64.15.22-11 S800-8 | | ПСМ 64.15.22-13 S800-1 | 2,95 | | ПСМ 64.15.22-13 S800-2 | | ПСМ 64.15.22-7 S800-с | 3,38 | | ПСМ 64.15.22-9 S800-с | |

|  |  |
| --- | --- |
| ТНПА | Серия |
| СТБ 1383 | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем изделия, м3 | Масса, т | | ПСМ 64.15.22-11 S800-с | 6360 | 1490 | 220 | 2,08 | 3,38 | | ПСМ 64.15.22-7 S800-к | 3,05 | | ПСМ 64.15.22-7 S800-2к | 2,95 | | ПСМ 64.15.22-9 S800-к | 3,05 | | ПСМ 64.15.22-9 S800-1к | 2,95 | | ПСМ 64.15.22-11 S800-к | 3,05 | | ПСМ 64.15.22-11 S800-4к | 2,95 | | ПСМ 64.15.22-11 S800-5к | 2,98 | | ПСМ 64.15.22-11 S800-8к | 2,83 | | ПСМ 64.15.22-13 S800-к | 3,05 | | ПСМ 64.15.22-13 S800-2к | 2,95 | | ПСМ 32.15.22-4 S500 | 3160 | 1,04 | 1,55 | | ПСМ 32.15.22-6 S500 | | ПСМ 32.15.22-8 S500 | | ПСМ 32.15.22-10 S500 | | ПСМ 32.15.22-12 S500 | | ПСМ 32.15.22-6 S500-1 | 1,35 | | ПСМ 32.15.22-8 S500-1 | 1,43 | | ПСМ 32.15.22-12 S500-1 | | ПСМ 32.15.22-6 S500-к | 1,55 | | ПСМ 32.15.22-8 S500-к | | ПСМ 32.15.22-10 S500-к |   **Серия Б1.141.1-1.11 выпуск 2** «Плиты шириной 1190 мм»   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем изделия, м3 | Масса, т | | ПСМ 64.12.22-8 S800 | 6360 | 1190 | 220 | 1,67 | 2,25 | | ПСМ 64.12.22-9 S800 | | ПСМ 64.12.22-13 S800 | | ПСМ 64.12.22-13 S800-1 | 2,80 | | ПСМ 32.12.22-5 S500 | 3160 | 0,45 | 1,13 | | ПСМ 32.12.22-6 S500 | | ПСМ 32.12.22-9 S500 | | ПСМ 32.12.22-11 S500 | |